&&&&&;

기후변화 대책(용수개발*신재생에너지)

*** 급격한 기후변화로 발생하는 자연재해감소를 위한 시스템적용이 요구되는 현실입니다.

고로 이에 대하여 급격한 기후변화에 대하여 지방지역에서 널리 발생가능한 가뭄에 대비하도록 다목적인 신재생발전단지용 지하수개발, 영농지역의 용수의 급배수장치, 신재생에너지 발전단지용 공간절약,  농경지역에서 기후변화대책를 제안하오니 실용성을 검토하시길 앙망합니다.

-아    래-

1)  다목적인 신재생발전단지용 지하수개발;

(1)  태양광 풍력을 조합으로, 축산단지, 비닐하우스, 영농구간에 가뭄시 용수개발 사업에 기여토록 다목적인 신재생발전단지를 구축한다.

[실시예의 1] (10-2464775호)

지중(50)에서 돌출되는 지지기둥(52)의 일측에 결합된 프레임(53)에 조립되는 태양광발전판(60)와, 상기 지지기둥(52)의 상측단에 발전장치(66)용 회전축(71)에 조립되는 회전날개(75)로 구비된 풍력발전장치(80)로 조립된 신재생발전장치(100)에서 발전된 전력이 제어장치(90)로 제공되는 태양광 및 풍력발전장치에 있어서,

상기 태양광발전판(60)의 가장자리에 풍력유도대(77)의 구비와, 상기 태양광발전판(60)의 상측에서 회전날개(75)의 일측으로 돌출되는 풍력유도가이드(82)와,

상기 태양광발전판(60)의 저측면에 판넬(69)으로 형성된 고압탱크(73)와, 상기 고압탱크(73)에서 태양광발전판(60)을 관통으로 구비된 분출구(84)와, 상기 분출구(84)에 조립되는 역나팔형 분출관(88)과, 상기 분출관(88)의 내측에는 이격된 분출간격(a)이 형성되도록 내장되는 유출관(85)을 구비로서, 고압공기가 분출간격(a)에서 고압공기의 분출력으로 유출관(85)에 유입된 공기를 저압간격(c)로 유도로서, 냉각된 공기를 분출시켜 주고,

상기  제어장치(90)에서 연결된 펌프(93)를 지중(50)을 흐르는 수맥(65)에 매설로서, 용수를 공급시켜 주도록 제공됨을 특징으로 하는 발명이다.

또한 상기 지지기둥(52)의 일측으로 연결도록 회전수단(94)으로 연결된 태양광발전판(60)와,

상기 회전날개(75)로 연계된 발전장치(66)의 후측으로 연계된 회전축(171)에 조립된 제2회전날개(175)와,

상기 태양광 및 풍력발전단지를 복수로 구비시켜서 발전된전력을 지중(50)에 매설된 흡입펌프(56)을 수맥(65)에 연결로서, 용수포집을 보강시켜 주도록 특징으로 하는 발명이다.

[실시예의 2]

* 풍력발전기용 회전날개

신재생발전단지에 대한 부지의 소요는 농촌지역의 주요 산간지역을 점유하는 바, 좁은 국토지역에서는 부지절약이 중요한 이슈가 대두될 것입니다. 고로 회전날개를 초박철판으로 구성된 소형공간용으로 제안합니다.

고로 간단한 구조의 설명은,

상기 유출관(85)의 흡입공간(d)을 라운딩된 만곡형 유입관(95)으로 형성시켜 주고,

상기 소정의 길이로 형성되는 회전날개(75)용 고정축(155)에다 소정의 길이구간으로 단면이 ∠형으로 절곡된 내,외측판체(158)(159)의 양측으로 각각 넓은 폭의 유입구(162)와 좁은 간격에는 복수의 분출구(133)와 연결대(135)으로 형성시켜 주는 회전유도체(148)와, 상기 회전유도체(148)의 길이구간에 복수의 고정밴드(151)를 감아주는 고정으로서, 강풍에 의한 회전력이 보강되도록 제공됨을 특징으로 하는 발명이다.

도1: 개요도

도2. 확대된 요부 부분 사시도

또한 상기 내,외측판체(158)(159)에 고정밴드(151)를 삽입으로 고정시켜 주는 관통구(161)와, 상기 고압탱크(73)에 구비된 적셔진 심지포(98)와,

상기 회전유도체(148)용 유입구(162)에서 유입된 풍력이 역나팔형의 이동구간(m)을 지나는 동안에 내,외측판체(158)(159)의 내측으로 분출구(133) 구간에다 조립봉(152)과 스프링(153)의 조립으로 돌출된 돌출리브(166)형성으로 좁혀진 이동구간(m')을 형성으로서, 혹한지역에 불어주는 강풍에 의한 회전력과 내구성을 보강시켜 제공됨을 특징으로 하는 발명이다.

신재생발전단지에서 회전날개에 대한 축소형 모델임.

여기서 신재생발전단지용 회전날개의 축소형 모델과 지하용수를 펌핑으로서, 다목적인 발전단지의 부지절감과 아울러 장마, 가뭄에 대한 대응력 보강으로서, 가뭄피해 예방, 산불방지, 장마시 신속하게 홍수의 조절로서, 인구감소지역에 대한 정주여건 보강과 아울러, 극심한 폭염이나 홍수에 대한 대응력을 보완목적임.

이는 혹서기에 냉방사업과, 가뭄에 용수공급으로 발전시켜 주고, 이를 산불 진화용 얼음, 영농용수를 공급토록 추진함.

[실시예의 1]

산불 화재진화용 아이스블럭 공급시스템

상기 포대(635)에 저장된 소방수(600)을 결빙으로 형성되는 아이스블럭(630)과,

상기 아이스블럭(630)을 담아주는 망상형 보강된 방수포대(660)을 냉장창고(770)에 저장시켜 주되, 불씨(540) 발견과 동시에, 신속히 드론(712)과 같은 운반수단(715)으로 발생구간에 투하토록 제공하여 주고,

상기 아이스블럭(630)은 태양광발전장치(550)이나 풍력발전장치(560)용 냉동장치(587)의 몰딩(585)에서 용수가 청정에너지로 결빙되는 얼음덩어리(631)이며, 이는 작업실, 영농지역(525)에서 무더운 공기를 냉각하는 비축용 냉장창고(770)에 저장시켜 주도록 제공되는 경사지역에서 화재진화용 아이스블럭 공급시스템.

[실시예의2]

산불지역 진화용 살포, 또한 더 발전되면 회오리 풍속 저하.